**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

* Než začnete přístroj používat, přečtěte si a dodržujte tyto pokyny, abyste zajistili bezpečný provoz.
* Zabraňte pohybu nebo otřesům přístroje během používání.
* Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.
* Omezte použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud budou bez dohledu zodpovědné osoby.
* Zajistěte, aby esenciální olej používaný pro přístroj nekapal na vnější části přístroje nebo nábytek.
* Nevdechujte aromatickou mlhu přímo z přístroje.
* Pokud máte potíže, které vyžadují zvláštní péči, jako je těhotenství, dýchací potíže, rakovina, epilepsie nebo jiná onemocnění, poraďte se před použitím esenciálních olejů se svým lékařem.
* Pokud se začnete cítit nepohodlně, vypněte přístroj a otevřete okna pro ventilaci čerstvého vzduchu.
* S esenciálními oleji zacházejte vždy opatrně, jsou vysoce koncentrované.

**VAROVÁNÍ**

* Neumisťujte přístroj na přímé sluneční světlo, do horkého prostředí, do blízkosti zdrojů vznícení nebo do blízkosti předmětů pod tlakem a hořlavin.
* Používejte pouze USB typu C dodané v balení, aby nedošlo k poškození přístroje.
* Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, před čištěním a údržbou vždy odpojte přístroj od zdroje napájení a odpojte USB kabel.
* Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, odpojte jej z elektřiny (viz „Čištění a údržba“).
* Při odpojování USB držte přístroj jednou rukou a konektor při vytahování uchopte za hlavu, netahejte za kabel.
* V případě kouře, spáleného zápachu, neobvyklých zvuků nebo jiných anomálií okamžitě přestaňte přístroj používat a odpojte USB. přístroj nepoužívejte, pokud vykazuje zjevné známky poškození.
* Nemanipulujte s přístrojem a kabelem mokrýma rukama a nedovolte, aby se poblíž přístroje rozlila voda nebo jiné tekutiny, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

**POZOR! Toto zařízení funguje pouze na nebulizaci čistého esenciálního oleje! Nikdy nemíchejte olej s vodou, vždy do přístroje používejte pouze čistý esenciální olej bez příměsi!**

**PRVNÍ POUŽITÍ**

1. Vysuňte trysku pro esenciální olej nahoru a láhev s esenciálním olejem vyjměte, naplňte ji čistým esenciálním olejem.
2. Našroubujte lahvičku zpět na trysku a otočte ji proti směru hodinových ručiček, aby bezpečně zacvakla.
3. Trysku s lahvičkou zasuňte zpět do přístroje a zarovnejte ji s ryskou.
4. Připojte přístroj ke zdroji napájení.
5. Stiskněte 1x tlačítko ON/OFF pro spuštění zařízení.
6. Druhým stisknutím tlačítka změníte úroveň nebulizace. Třetím stisknutím přístroj vypnete.

**NASTAVENÍ**

* Tlačítko zapnutí/vypnutí: Jedním stisknutím tlačítka On/Off zapněte zařízení. Výchozí nastavení je nízkoúrovňový výstup (L). Druhým stisknutím přepnete na vysokou úroveň výstupu (H). Třetím stisknutím zařízení vypnete.
* Kontrolka tlačítka režimu: Nízký výkon: Bílé LED světlo / Vysoký výkon: fialové LED světlo / Baterie se nabíjí: blikající LED světlo / Plná baterie: zelené LED světlo / Nízká baterie: Rychle blikající LED světlo

|  |  |
| --- | --- |
| Úrovně výstupu vonné mlhy | |
| Nízkoúrovňový výstup (L) | 5 sekund zapnuto/2 minuty vypnuto |
| Celková doba provozu 2 hodiny |
| Vysoká úroveň výstupu (H) | 30 sekund zapnuto/2 minuty vypnuto |
| Celková doba provozu 5 hodin |

* Automatické vypnutí: Aby se zabránilo poškození, přístroj se automaticky vypne, když se nakloní o více než 45 stupňů. Také se automaticky vypne po uplynutí nastaveného času.

**ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

**Pokyny k čištění:**

1. Naplňte prázdnou láhev (od esenciálního oleje) lihem s koncentrací pod 75 %. (Nepoužívejte líh s vyšší koncentrací, mohl by přístroj poškodit.)
2. Zasuňte láhev s lihem do přístroje a zapněte jej na vysokou (H) úroveň výstupu mlhy pro vyčištění, zajistěte dostatečný přívod čistého vzduchu v místnosti, kde difuzér čistíte. Pro dosažení ideálních výsledků nebulizace je vhodné přístroj čistit 1-2x týdně a kdykoliv měníte vůni esenciálního oleje.
3. Otočte uzávěr trysky proti směru hodinových ručiček a vyjměte vnitřní uzávěr. Namočte vatový tampon do lihu a jemně jím otřete vnitřek trysky.
4. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyčistěte jej před skladováním.

**Řešení problémů**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problém | Příčina | Řešení |
| Přístroj je zapnutý, ale nefunguje | Připojení napájení | Zkontrolujte, zda je kabel dobře zapojen do portu USB. Zkuste jej odpojit a znovu připojit. |
| Nízký stav baterie | Nabijte baterii do plného nabití. |
| Nerovný povrch | Zkontrolujte, zda je přístroj na rovném povrchu. Pokud se nakloní o více než 45 stupňů, automaticky se vypne. Po přemístění přístroje na rovnou  plochu stiskněte jednou tlačítko On/Off. |
| Přístroj je zapnutý, ale nevychází mlha | Oddělená tryska | Vyjměte trysku a znovu ji nasaďte. Ujistěte se, že je zarovnána se značkou zarovnání. |
| Nedostatek oleje | Zkontrolujte, kolik oleje v lahvičce zbývá, pokud je oleje málo, přidejte více esenciálního oleje nebo lahvičku s esenciálním olejem vyměňte za novou-plnou. |
| Nahromadění oleje na trysce | Pokud se nahromadí esenciální olej, postupujte podle pokynů pro čištění (viz „Čištění a údržba“). Vyhněte se hustým esenciálním olejům, jako je vetiver /santalové  dřevo. **Do tohoto zařízení nikdy nemíchejte**  **esenciální oleje s vodou! Vždy používejte pouze čistý esenciální olej bez příměsi!** |
| Špatně seřízená olejová tyčinka | Znovu vložte olejovou tyčinku do trysky. |
| Z přístroje uniká olej | Nerovný povrch | Pokud je přístroj nakloněný, přesuňte jej na rovný povrch a znovu  stiskněte tlačítko On/Off. Pro přesun přístroje je nutné jej vypnout, nepohybujte s přístrojem, pokud je zapnutý. |
| Nedovřený či odsunutý kryt | Zkontrolujte, zda je kryt správně uzavřen. |
| Špatně zarovnaný otvor, kterým vychází mlha | Zkontrolujte, zda kryt přístroje umožňuje volný průchod vonné mlhy. Vyzkoušejte jej nasadit přesněji či zarovnejte trysku, aby mlha mohla volně vycházet z přístroje ven. |
| Nesprávné umístění přístroje | Neskladujte přístroj vzhůru nohama déle než 24 hodin. |
| Přístroj je vzhůru nohama a uvnitř se silně třese | Vyjměte trysku a vyjměte nádobku s olejem z přístroje. Položte přístroj na rovný povrch na 2 minuty. Poté trysku znovu nainstalujte zpět do zařízení a zapněte. |

Nepokoušejte se výrobek sami rozebírat nebo opravovat, v takovém případě vám nemůže být uznána reklamace. Pokud přístroj nefunguje, kontaktujte prosím svého prodejce.