OFFIZIELLE BEDIENUNGSANLEITUNG: ULTRASCHALL-DIFFUSOR BLOOMY LOTUS ACORN (BL-029)
1. Technische Spezifikationen
· Modell: Bloomy Lotus Acorn / Petite Acorn (BL-029)
· Fassungsvermögen des Wassertanks: 139 ml (Nutzvolumen ca. 120–130 ml)
· Empfohlene Raumgröße: bis zu 45 m²
· Material: Mattglas (obere Abdeckung), ABS-Kunststoff mit Holzstruktur / PP (Basis und Tank)
· Betriebszeit: bis zu 8 Stunden (im Intervallmodus)
· Funktionen: Ultraschalldiffusion, farbige LED-Hintergrundbeleuchtung, integrierter Timer, automatische Sicherheitsabschaltung.
2. Inbetriebnahme des Diffusors (Vorbereitung und Befüllen)
Stellen Sie vor der Handhabung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
1. Platzierung: Stellen Sie den Diffusor auf eine ebene, stabile, feste und wasserfeste Oberfläche. Achten Sie darauf, dass die Luft um das Gerät frei zirkulieren kann und dass es nicht in unmittelbarer Nähe von anderen elektronischen Geräten oder feuchtigkeitsempfindlichen Materialien steht.
2. Öffnen: Nehmen Sie die äußere Glasabdeckung (Eichelform) vorsichtig senkrecht nach oben ab und entfernen Sie anschließend auch den inneren Kunststoffschutzdeckel des Tanks.
3. Stromanschluss: Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Buchse an der Unterseite der Diffusorbasis. Führen Sie das Kabel durch die dafür vorgesehene Aussparung, damit das Gerät stabil auf der Unterlage steht und nicht wackelt. Stecken Sie das Netzteil noch nicht in die Steckdose.
4. Befüllen mit Wasser: Gießen Sie sauberes Wasser mit Raumtemperatur in den Tank. Der Hersteller empfiehlt die Verwendung von Leitungswasser, alternativ gefiltertes oder destilliertes Wasser.
· ⚠️ WICHTIGER HINWEIS: Überschreiten Sie niemals die markierte maximale Wasserstandslinie (MAX-Markierung) im Inneren des Tanks. Wenn Sie den Tank überfüllen, kann die Ultraschallmembran nicht richtig schwingen und das Gerät erzeugt keinen Nebel.
5. Zugabe von Duftessenz: Geben Sie 3 bis 5 Tropfen eines hochwertigen ätherischen oder Duftöls in das Wasser. Sie können die Intensität des Duftes durch die Anzahl der Tropfen je nach Raumgröße und Ihren persönlichen Vorlieben anpassen. Gießen Sie niemals Öl in einen trockenen Tank ohne Wasser.
6. Schließen: Setzen Sie den inneren Kunststoffdeckel wieder auf und bringen Sie dann vorsichtig die äußere Glasdesignabdeckung an. Stellen Sie sicher, dass beide Teile richtig sitzen, damit kein Wasser herausspritzt.
3. Bedienung und Funktionen
Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose (230 V). Die Bedienung erfolgt über die Tasten an der Basis des Geräts.
🌬️ Diffusion- und Timer-Einstellung (MIST / POWER-Taste)
Durch wiederholtes Drücken der Nebeltaste wählen Sie den gewünschten Betriebsmodus:
· 1. Drücken: Einschalten der kontinuierlichen Diffusion (Continuous). Das Gerät arbeitet ununterbrochen, bis das Wasser verbraucht ist.
· 2. Drücken: Aktivierung des Timers auf 2 Stunden. Nach Ablauf dieser Zeit schaltet sich der Diffusor automatisch aus.
· 3. Drücken: Aktivierung des Timers auf 4 Stunden.
· 4. Drücken: Aktivierung des energiesparenden Intervallmodus auf 8 Stunden (das Gerät wechselt zwischen Nebelabgabe und Pause, was die Beduftungszeit verlängert).
· 5. Drücken: Vollständiges Ausschalten der Diffusion.
💡 LED-Beleuchtungs-Einstellung (LIGHT-Taste)
Dieses Modell bietet eine Ambiente-Hintergrundbeleuchtung (einschließlich weißem Licht), die durch das Mattglas dringt. Die Lichtfunktion arbeitet unabhängig von der Nebelabgabe.
· 1. Drücken: Der automatische, fließende Wechsel aller verfügbaren Farben wird eingeschaltet.
· 2. Drücken: Fixiert die aktuelle Farbe, die gerade leuchtet.
· Nächstes Drücken: Ermöglicht das manuelle Umschalten zwischen den einzelnen spezifischen Farben und das Anpassen ihrer Intensität.
· Langes Drücken: Vollständiges Ausschalten des Lichts (ideal für einen ungestörten Schlaf in der Nacht), während die Diffusionsfunktion weiterhin in Betrieb bleiben kann.
4. Sicherheit, Wartung und Reinigung
💡 Automatische Sicherheitsabschaltung
Das Gerät verfügt über einen integrierten elektronischen Wasserstandssensor. Sobald das Wasser im Tank vollständig verbraucht ist, schaltet sich der Diffusor automatisch sofort selbst aus, um eine Überhitzung und Beschädigung der Ultraschallplatte zu vermeiden.
· Richtung des Wasserausgießens (Extrem wichtig): Wenn sich noch Wasser im Tank befindet und Sie es ausgießen müssen (z. B. bei der Reinigung oder beim Duftwechsel), gießen Sie es immer auf der gegenüberliegenden Seite der Luftauslassöffnung (kleine Belüftungsöffnung im Inneren des Tanks) aus. Wenn Wasser in diese Belüftung gelangt, führt dies zu einer irreversiblen Beschädigung der internen Elektronik in der Gerätebasis.
· Regelmäßige Reinigung: Um eine hundertprozentige Funktionalität und die Reinheit des Duftes zu erhalten, empfehlen wir, den Tank nach jeweils 3 bis 4 Anwendungen (oder mindestens einmal pro Woche) mit klarem Wasser auszuspülen und mit einem weichen Tuch oder einem Papiertuch auszuwischen.
· Entfernung von Kalkablagerungen: Reinigen Sie die Ultraschallmembran (Keramikscheibe am Boden des Tanks) mit maximaler Vorsicht. Drücken Sie niemals mit den Fingern darauf, verwenden Sie keine groben Schwämme und keine scharfen oder metallischen Gegenstände. Wenn sich Kalk auf der Scheibe ablagert, geben Sie ein paar Tropfen weißen Essig oder in Wasser aufgelöste Zitronensäure darauf, lassen Sie es 5 bis 10 Minuten einwirken und reinigen Sie die Scheibe dann vorsichtig mit einem Wattestäbchen. Spülen Sie den Tank anschließend mit klarem Wasser aus.
· Allgemeine Warnhinweise: Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht aus. Schützen Sie es vor Stößen und Stürzen. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, lassen Sie kein Wasser darin stehen und lagern Sie es an einem trockenen Ort.


