Bedienungsanleitung: Estéban Édition Lampion (CMP-180)
1. Vorbereitung und Laden (Nomaden-Modus)
Dieser Diffusor kann dank des integrierten Akkus sowohl am Stromnetz als auch völlig kabellos betrieben werden.
· Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und wasserfeste Oberfläche.
· Schließen Sie vor der ersten kabellosen Verwendung oder zum vollständigen Aufladen das Netzkabel an die Basis an und stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.
· Akkulaufzeit: Das Gerät kann ohne Kabel 4 bis 5 Stunden betrieben werden.
· Netzbetrieb: Wenn es dauerhaft an die Steckdose angeschlossen ist, kann es bis zu 13 Stunden (im Intervallmodus) arbeiten.
2. Befüllen mit Wasser und Duft
· Nehmen Sie die äußere dekorative goldene Abdeckung am Griff oder durch sanftes Ziehen nach oben ab.
· Entfernen Sie den inneren Kunststoffdeckel, der den Tank schützt.
· Gießen Sie sauberes Wasser mit Raumtemperatur in den Tank (idealerweise gefiltertes oder destilliertes Wasser).
· Achtung: Überschreiten Sie niemals die markierte MAX-Linie im Inneren des Tanks. Bei Überfüllung kann der Diffusor keinen Nebel erzeugen.
· Geben Sie 3 bis 5 Tropfen Duftkonzentrat oder ätherisches Öl in das Wasser (der Hersteller empfiehlt die Raumparfüms von Estéban).
· Setzen Sie den Kunststoffdeckel und die dekorative goldene Laterne wieder auf.
3. Bedienung und Funktionen
Die Bedienung erfolgt über die Tasten an der Basis des Geräts (normalerweise an der Unter- oder Rückseite).
🌬️ Diffusionsmodi (Nebelerzeugung)
· Kontinuierlicher Betrieb (Continuous): Der Diffusor erzeugt kontinuierlich und ohne Pause kühlen Duftnebel, bis das Wasser aufgebraucht ist oder der Akku leer ist.
· Intervallbetrieb (Alternate): Das Gerät wechselt die Zyklen – es gibt 15 Sekunden lang Nebel ab und pausiert für 15 Sekunden. Dieser Modus spart erheblich Wasser und Akkuenergie.
💡 Beleuchtungsmodi (Lichteffekte)
Dieses Modell ist so konzipiert, dass es durch das goldene Gitter eine intime Atmosphäre schafft. Es bietet 3 Einstellungen:
1. Intensives weißes Licht (geeignet als Designleuchte).
2. Weiches gedimmtes Licht (zur Entspannung).
3. Kerzenlichteffekt (das Licht flackert sanft und imitiert perfekt eine lebendige Kerzenflamme).
· Hinweis: Die Hintergrundbeleuchtung kann auch separat eingeschaltet werden, ohne dass die Duftdiffusion aktiv ist.
Sicherheit und Wartung
💡 Automatischer Stopp
Das Gerät verfügt über eine Sicherheitsabschaltung. Sobald der Wasserstand im Tank unter das Mindestniveau sinkt, schaltet sich die Ultraschalldiffusion automatisch ab, um Schäden an der Vibrationsmembran zu vermeiden.
· Verwendung im Außenbereich: Dank des Akkus können Sie den Diffusor auf den Balkon oder eine überdachte Terrasse mitnehmen. Das Produkt ist jedoch nicht wasserdicht – schützen Sie es vor Regen, direktem Schlamm und hoher Luftfeuchtigkeit.
· Reinigung: Spülen Sie den Tank nach jeder Entleerung (oder einmal pro Woche) aus. Gießen Sie das Wasser immer auf der gegenüberliegenden Seite der kleinen Belüftungsöffnung (Luftauslass) aus, um zu verhindern, dass Wasser in die Elektronik unter dem Tank gelangt.
· Pflege der Ultraschallplatte: Reinigen Sie die Keramikscheibe am Boden nur vorsichtig mit einem Wattestäbchen. Wenn sich Kalk darauf ablagert, geben Sie etwas Essig darauf, lassen Sie ihn 5 Minuten einwirken und wischen Sie ihn ab. Verwenden Sie niemals scheuernde Reinigungsmittel oder scharfe Gegenstände.

