OFICIÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ: ULTRAZVUKOVÝ DIFUZÉR BLOOMY LOTUS MACARON (BL-056)
1. Technické specifikace
· Model: Bloomy Lotus Macaron (BL-056)
· Objem nádržky na vodu: 290 ml (9.8 fl. oz.)
· Doporučená velikost místnosti: až do 60 m² (646 sq. ft.)
· Materiál: Ručně vyráběná prémiová keramika (horní víko), ABS / PP plast (základna a nádržka)
· Rozměry: šířka 16 cm (6.3") × výška 11,3 cm (4.3")
· Typ difuze: Ultrazvuková (frekvence generuje studenou mlhu)
· Funkce: Výběr provozních režimů, teplé bílé LED podsvícení, integrovaný časovač, automatické bezpečnostní vypnutí při nedostatku vody či převrhnutí.
· Napájení: Síťový adaptér (přiložen v balení)
2. Uvedení difuzéru do provozu (Příprava a plnění)
Před jakoukoliv manipulací s přístrojem se ujistěte, že je vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
1. Umístění: Postavte difuzér na rovný, stabilní, pevný a voděodolný povrch. Ujistěte se, že kolem přístroje může volně proudit vzduch a že nestojí v bezprostřední blízkosti elektroniky nebo materiálů citlivých na vlhkost.
2. Otevření: Opatrně vertikálním směrem nahoru sejměte vnější keramický kryt (ve tvaru makronky) a následně sundejte vnitřní plastové ochranné víčko nádržky.
3. Připojení napájení: Zapojte konektor napájecího adaptéru do zdířky na spodní/zadní straně základny difuzéru. Síťový adaptér zatím nezapojujte do zásuvky ve zdi.
4. Plnění vodou: Do nádržky nalijte čistou vodu o pokojové teplotě – výrobce ideálně doporučuje vodu filtrovanou nebo destilovanou, aby se minimalizovalo usazování vodního kamene.
· ⚠️ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepřekračujte vyznačenou maximální hladinu vody (rysku MAX / 290 ml) uvnitř nádržky. Pokud nádržku přeplníte, ultrazvuková membrána nebude schopna správně vibrovat a prístroj nebude generovat žádnou mlhu.
5. Přidání vonné esence: Do vody nakapejte 3 až 5 kapek kvalitního esenciálního nebo aroma oleje. Intenzitu vůně můžete upravit počtem kapek podle velikosti místnosti a Vašich osobních preferencí. Nikdy nekapte olej do suché nádržky bez vody, esence by mohly poškodit plastový povrch.
6. Uzavření: Nasaďte zpět vnitřní plastové víčko a poté opatrně usaďte vnější těžký keramický kryt. Ujistěte se, že obě části správně dosedly na své místo. Zastrčte adaptér do zásuvky (230 V).
3. Ovládání a funkce
Ovládání se provádí pomocí integrovaných tlačítek umístěných na základně přístroje.
🌬️ Nastavení difuze a časovače (Tlačítko MIST)
Opakovaným stisknutím tlačítka pro mlhu volíte požadovaný provozní režim:
· Režim 2H: Zapne nepřetržitou difuzi na dobu 2 hodin, po jejichž uplynutí se přístroj automaticky vypne.
· Režim 8H: Zapne nepřetržitou difuzi na dobu 8 hodin s nižší intenzitou, ideální pro dlouhotrvající provonění.
· Režim 16H (Intervalový): Aktivuje úsporný intervalový režim, kdy přístroj střídá cykly 5 minut zapnuto (mlžení) a 5 minut vypnuto (pauza). Tento režim udrží přístroj v chodu až 16 hodin na jedno naplnění.
· Další stisknutí: Úplné vypnutí difuze.
💡 Nastavení LED osvětlení (Tlačítko LIGHT)
Tento model nabízí uklidňující teplé bílé podsvícení, které jemně prosvítá a vytváří intimní atmosféru. Osvětlení pracuje nezávisle na vypouštění mlhy.
· 1. stisknutí: Zapne se stálé bílé ambientní osvětlení.
· 2. stisknutí: Aktivuje se mihotající se režim (Candle Effect), který věrně napodobuje uklidňující světlo zapálené voskové svíčky.
· 3. stisknutí: Úplné vypnutí světla (ideální pro nerušený spánek), přičemž funkce difuze může zůstat dále v provozu.
4. Bezpečnost, údržba a čištění
💡 Automatické bezpečnostní vypnutí
Prístroj má v sobě integrovaný elektronický senzor hladiny vody a polohy. Jakmile se voda v nádržce zcela spotřebuje, nebo pokud dojde k náhodnému převržení/naklonění přístroje, difuzér se automaticky sám okamžitě vypne, aby nedošlo k přehřátí a poškození ultrazvukového disku.
· Směr vylévání vody (Extrémně důležité): Pokud v nádržce zůstala voda a potřebujete ji vylít (např. při čištění nebo změně vůně), vždy ji vylévejte na opačné straně, než se nachází výstup vzduchu (malý ventilační otvor uvnitř nádržky). Pokud by voda zatekla do této ventilace, dojde k nevratnému poškození vnitřní elektroniky v základně přístroje.
· Pravidelné čištění: Pro zachování stoprocentní funkčnosti a čistoty vůně doporučujeme po každém použití zbytky vody vylít. Minimálně jednou týdně nádržku důkladně vyčistěte – vypláchněte ji čistou vodou s kapkou jemného saponátu (jaru) a otřete měkkým hadříkem nebo papírovým ubrouskem.
· Odstraňování vodního kamene: Keramický ultrazvukový disk na dně nádržky čistěte s maximální opatrností. Nikdy na něj netlačte prsty, nepoužívejte hrubé houbičky ani ostré či kovové předměty. Pokud se na disku usadí vodní kámen, kápněte na něj pár kapek bílého octa nebo kyseliny citronové rozpuštěné ve vodě, nechte 5 až 10 minut působit a poté disk jemně očistěte vatovou tyčinkou. Následně nádržku vypláchněte čistou vodou a vytřete dosucha.
· Všeobecná varování: Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření. Chraňte jej před nárazy a pády (keramický kryt je křehký). Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, nenechávejte v něm stát vodu a skladujte jej v suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

