**CZ: Ultrasonický difuzér Édition So Retro**

**PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ**

* Umístěte přístroj na rovný, stabilní povrch v dostatečné vzdálenosti od kraje.
* Doporučujeme používat: minerální, čistou vodu nebo vodu z vodovodu, ideálně pokojové teploty, ne příliš tvrdou.
* Nepoužívejte horkou vodu, mohlo by dojít k poškození některých součástek.
* Nekapejte aroma nebo esenciální olej do prázdné nádržky bez vody, mohlo by dojít k poškození přístroje. Nadbytečné množství vonného oleje by mohlo zamezit difuzi nebo poškodit přístroj! **Dodržujte doporučené dávkování (10-15 kapek na maximální objem nádržky).**
* Abyste předešli ušpinění a zápachu difuzéru, před každým použitím provádějte následující:
	+ Vyčistěte nádržku na vodu a její horní kryt (možno pomocí mycího prostředku na nádobí), nepoužívejte aerosolový sprej, rozpouštědla ani abrazivní prostředky, mohlo by dojít k poškození přístroje. Po umytí přístroj osušte suchým hadříkem.
	+ Vnější části přístroje omývejte měkkým navlhčeným hadříkem.
	+ K vyčištění keramického disku uvnitř nádobky na vodu používejte vatovou tyčinku namočenou pouze ve vodě. Disk čistěte velmi opatrně, příliš na něj netlačte, je křehký.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problém**  | **Příčina**  | **Řešení**  |
| Z difuzéru po zapnutí nevychází vonná mlha  | Přístroj není zapojen do zásuvky | Ujistěte se, že napájecí kabel je správně připojený do zásuvky ve zdi nebo do přístroje |
| V nádržce je příliš málo vody | Doplňte vodu do nádržky |
| V nádržce je moc vody (více než je limit) | Odeberte vodu do požadovaného limitu |
| Horní kryt difuzéru není správně nasazen | Ujistěte se, že nic nebrání mlze v uvolnění |
| Během provozu přestane vycházet mlha | V nádržce je příliš málo vody | Doplňte vodu do nádržky |
| V horním krytu je vysráženo velké množství kapek vody | Vypněte difuzér, odstraňte horní kryt a očistěte vysrážené kapky |
| Nedostatečná mlha | Keramický disk v nádržce je špinavý | Vyčistěte keramický disk podle návodu |
|  V nádržce je nakapáno příliš mnoho vonného oleje | Vyprázdněte nádržku a vyčistěte ji |
| V horním krytu je vysráženo velké množství kapek vody | Vypněte difuzér, odstraňte horní kryt a očistěte vysrážené kapky |
| Nejde zapnout podsvícení | Porucha přístroje | Reklamujte přístroj |

**Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte prosím prodejce přístroje. Výrobce není odpovědný za poškození způsobená nevhodným používáním přístroje.**

**POUŽITÍ:**

* Umístěte přístroj na rovný povrch, daleko od okraje.
* Připojte k přístroji napájecí kabel, ale nezapojujte ho do zdroje před naplněním vodou a vonnou esencí.
* Zvedněte horní kryty a naplňte nádržku vodou - max. 150 ml. Nepřekročte limit. Pokud je vody více difuzér nebude fungovat.
* Nakapejte do vody 10–15 kapek aroma nebo esenciálního oleje.
* Nasaďte horní kryty.
* Zapojte napájecí kabel do zdroje elektrického proudu.

**ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE** - před použitím si pečlivě přečtěte výše zmíněná upozornění!

Tlačítko **ON/OFF**:

* Prvním stisknutím tlačítka zapnete nepřetržitou difuzi s podsvícením.
* Druhým stisknutím tlačítka zapnete přerušovanou difuzi s 30 sekundovými cykly (automaticky se vypne po 10 hodinách při max. naplněné nádržce).
* Třetím stisknutím tlačítka difuzér vypnete.

Tlačítko **LIGHT** - pracuje nezávisle na tlačítku „ON/OFF“

* Prvním stisknutím tlačítka spustíte statické podsvícení.
* Druhým stisknutím tlačítka zapnete mihotající se světlo připomínající světlo svíčky.
* Třetím stisknutím podsvícení úplně vypnete.

**Upozornění:** Přístroj nemůže pracovat, pokud je množství vody příliš malé nebo naopak příliš velké (více než 150 ml). Používejte minerální nebo kohoutkovou vodu o pokojové teplotě. Nepoužívejte horkou vodu, přístroj se může poškodit. Aroma nebo esenciální olej přidávejte vždy až po naplnění nádržky vodou, nikdy ne do prázdné nádržky, přístroj se může poškodit! Velké množství aroma nebo esenciálního oleje může difuzér poškodit. Nejtvrdší a nejvíce viskózní esenciální oleje mohou přístroj poškodit.

Abyste předešli znečištění přístroje a vody, doporučujeme po každém použití přístroje vodu z nádržky vylít a nádržku i horní kryt vyčistit. K čištění použijte savý papír s malým množstvím čistícího prostředku (mýdla, prostředku na mytí nádobí… ). K čištění nepoužívejte aerosolové spreje, rozpouštědla nebo abrazivní prostředky. Následně přístroj osušte čistým a suchým hadříkem. Zvenčí přístroj čistěte lehce navlhčeným hadříkem. Pro přístup ke keramickému disku, otočte ochranným uzávěrem v nádržce proti směru hodinových ručiček. Použijte vatovou tyčinku (navlhčenou) a opatrně vyčistěte disk, netlačte příliš silně. Po vyčištění otočte ochranný uzávěr do původní polohy. Pokud víte, že nebude přístroj delší dobu používán, ujistěte se, že je voda z nádržky vylitá a přístroj je vyčištěný a usušený. Uchovávejte na suchém místě.

**Distributor:** ARIA PURA s.r.o., Škrobárenská 518/16, Brno. www.ariapura.cz. Země původu: Francie.