**INBETRIEBNAHME DES DIFFUSERS**

Lesen Sie die nachstehenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Diffuser in Betrieb nehmen.





Taste ON/OFF:

- 1. Drücken: startet sanft die Diffusion (automatische Abschaltung nach mindestens 6 Stunden, bei maximalem Füllstand) und löst eine intensive beleuchtete Atmosphäre aus.

- 2. Drücken: zerstäubt alle 15 Sekunden (automatische Abschaltung nach mindestens 10 Stunden, bei maximalem Füllstand).

Die Kontrollleuchte blinkt zweimal, um einen Moduswechsel anzuzeigen.

- 3. Drücken: Ausschalten des Diffusers.

Die Taste Beleuchtung (LIGHT), funktioniert unabhängig von der Taste << ON/OFF >>:

1. Drücken: Auslösen einer intensiven Lichtstimmung.

2. Drücken: sanftes, beruhigendes Licht.

3. Drücken: Kerzenlichteffekt (flackerndes Licht).

4. Drücken: Licht aus.

\*Duftqualität: Je nach gewünschter Intensität 15 bis 20 Tropfen ätherische Öle/Aroma hinzufügen.

Hinweis: Der Diffuser funktioniert nicht, wenn der Wasserstand zu niedrig oder höher als 200 ml ist.

**SICHERHEITSVORKEHRUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH**

* Stellen Sie den Diffuser auf eine ebene und stabile Fläche, weit weg von einer Kante.
* Empfohlenes Wasser: Mineralwasser/Leitungswasser mit Zimmertemperatur / mit geringer Härte.
* Gießen Sie kein heißes Wasser in den Behälter (Gefahr der Beschädigung empfindlicher Teile).
* Lassen Sie niemals Wasser im Behälter, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
* Achten Sie darauf, dass der Bereich um den Diffuser nicht nass oder feucht ist.
* Tropfen Sie kein Aroma / ätherisches Öl in den Behälter des Diffusers, wenn sich kein Wasser darin befindet. Es besteht die Gefahr, dass das Gerät beschädigt wird!
* Überschüssiges erfrischendes Öl könnte die Diffusion behindern und den Diffuser beschädigen.
* Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch und bevor Sie es verstauen, um Flecken und unangenehme Gerüche zu vermeiden:

- Reinigen Sie den Wasserbehälter und den Keramikaufsatz mit saugfähigem Papier, das mit einem milden Reinigungsmittel (Seife, Geschirrspülmittel usw.) getränkt ist, um Öl- und Wasserreste zu entfernen. Verwenden Sie keine Sprays, Lösungs- oder Scheuermittel, die das Gerät beschädigen könnten. Wischen Sie es dann mit einem trockenen Tuch ab.

- Verwenden Sie bei Bedarf ein weiches Tuch mit etwas Wasser, um die Außenseite des Geräts zu reinigen (mit Ausnahme des Stoffbezugs des Diffusers aus Stoff).

- Verwenden Sie eine Reinigungsbürste oder ein angefeuchtetes Wattestäbchen, um die Keramikscheibe zu reinigen (verwenden Sie nur Wasser), und achten Sie darauf, nicht zu stark auf zu drücken.

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert; kontrollieren Sie nachfolgende Punkte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problem:** | **Ursache:** | **Lösung:** |
| Kein Nebel, wenn das Gerät eingeschaltet ist | Das Gerät ist nicht an eine Steckdose angeschlossen | Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter richtig mit dem Gerät verbunden und vollständig in die Steckdose eingesteckt ist |
| Wasserstand zu niedrig | Füllen Sie den Wasserbehälter auf |
| Der Wasserstand übersteigt 200 ml | Überschüssiges Wasser ablassen |
| Das Ende von Teil A ist blockiert | Vergewissern Sie sich, dass nichts den Austritt des Nebels behindert |
| Wenn der Diffuser in Betrieb ist, hört der Nebel auf | Wasserstand zu niedrig | Füllen Sie den Wasserbehälter auf. |
| Anhäufung von Wassertropfen in Teil A | Schalten Sie den Diffuser aus, nehmen Sie Teil A ab und wischen Sie dann die angesammelten Wassertropfen ab |
| Das Gerät verströmt zu wenig Nebel | Die Keramikscheibe ist verschmutzt | Reinigen Sie die Keramikscheibe wie in der Anleitung „Nach dem Gebrauch“ beschrieben. |
| Eine große Menge ätherisches Öl / Aromaöl wurde in den Behälter gegossen. | Entleeren und reinigen Sie das Gerät |
| Anhäufung von Wassertropfen in Teil A | Schalten Sie den Diffuser aus, nehmen Sie Teil A ab und wischen Sie dann die angesammelten Wassertropfen ab |
| Das Licht geht nicht an | Fehlfunktion des Diffusers | Bringen Sie den Diffuser innerhalb der gesetzlichen Frist zum Händler zurück, um den Kundendienst in Anspruch zu nehmen. |

*Wenn die Probleme anhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung des Diffusers verursacht wurden.*

Netzadapter 100–240V 50/60Hz

Stromausgang 24V 0,5 mA

Leistung: 7,5 W