
**SPUSTENIE DIFUZÉRA**

Pred spustením difuzéra si pozorne prečítajte nižšie uvedené pokyny.

Obsah obrázku skica

Popis byl vytvořen automaticky



SVETLO

ON/OFF

Tlačidlo ON/OFF:

– 1. stlačenie: plynulo sa spustí difúzia (automatické vypnutie po minimálne 6 hodinách, pre maximálnu hladinu naplnenia) a spustí sa intenzívna svetelná atmosféra.

– 2. stlačenie: rozptyľuje každých 15 sekúnd (automatické vypnutie po minimálne 10 hodinách, pre maximálnu hladinu naplnenia).

Kontrolka dvakrát zabliká, čím signalizuje zmenu režimu.

– 3. stlačenie: vypnutie difuzéra.

Tlačidlo svetla (LIGHT), funguje nezávisle od tlačidla << ON/OFF >>:

1. stlačenie: spustenie intenzívnej svetelnej atmosféry.

2. stlačenie: mäkké, upokojujúce svetlo.

3. stlačenie: svetelný efekt sviečky (oscilácia svetla).

4. stlačenie: zhasnutie svetla.

\*Kvalita vône: pridajte 15 až 20 kvapiek esenciálnych/aróma olejov v závislosti od požadovanej intenzity.

Upozornenie: difuzér nefunguje, ak je hladina vody príliš nízka alebo vyššia ako 200 ml.

**BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ**

* Difuzér umiestnite na rovný a stabilný povrch ďaleko od okraja.
* Odporúčaná voda: minerálna voda/voda z vodovodu/izbovej teploty/s nízkym obsahom vodného kameňa.
* Do nádoby nelejte horúcu vodu (nebezpečenstvo poškodenia citlivých súčastí).
* Nikdy nenechávajte vodu v nádobe, keď spotrebič nepoužívate.
* Dávajte pozor, aby oblasť okolo difuzéra nebola mokrá ani vlhká.
* Nekvapkajte esenciálny/aróma olej do nádoby difuzéra, ak v nej nie je voda. Hrozí poškodenie zariadenia!
* Nadmerné množstvo osviežujúcich olejov by mohlo zabrániť difúzii a poškodiť difuzér.
* Spotrebič vyčistite po každom použití a pred uskladnením, aby ste zabránili vzniku škvŕn a nepríjemných zápachov:

– vyčistite nádobu na vodu a keramickú hornú časť, aby ste odstránili všetky zvyšky olejov a vody; na čistenie použite savý papier napustený jemným čistiacim prostriedkom (mydlo, prostriedok na umývanie riadu...). Nepoužívajte aerosólové spreje, rozpúšťadlá alebo abrazívne prostriedky, ktoré by mohli poškodiť zariadenie. Zariadenie nakoniec utrite suchou handričkou.

– v prípade potreby použite na čistenie vonkajšej časti spotrebiča (okrem látkového poťahu difuzéra) mäkkú handričku s trochou vody.

– na čistenie keramického kotúča použite čistiacu kefku alebo navlhčenú vatovú tyčinku (používajte iba vodu), pričom dbajte na to, aby ste príliš netlačili.

Ak produkt nefunguje správne, skontrolujte nasledujúce body:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problém:** | **Príčina:** | **Riešenie:** |
| Žiadna hmla, keď je spotrebič zapnutý | Spotrebič nie je zapojený do zásuvky | Uistite sa, že je napájací adaptér správne pripojený k spotrebiču a úplne zapojený do elektrickej zásuvky |
| Príliš nízka hladina vody | Naplňte nádobu na vodu |
| Hladina vody presahuje 200 ml | Vypustite prebytočnú vodu |
| Koniec časti A je zablokovaný | Uistite sa, že nič nebráni uvoľneniu hmly |
| Keď je difuzér v prevádzke, hmla sa zastaví | Príliš nízka hladina vody | Naplňte nádobu na vodu |
| Hromadenie kvapiek vody v časti A | Vypnite difuzér, vyberte časť A a potom očistite nahromadené kvapky vody |
| Nedostatočná hmla | Keramický disk je špinavý | Keramický kotúč vyčistite podľa pokynov uvedených v časti „Po použití“ |
| Do nádoby sa nalialo veľké množstvo esenciálneho/aróma oleja | Spotrebič vyprázdnite a vyčistite |
| Hromadenie kvapiek vody v časti A | Vypnite difuzér, vyberte časť A a potom očistite nahromadené kvapky vody |
| Svetlo sa nerozsvieti | Porucha difuzéra | Prineste difuzér späť predajcovi v zákonnej lehote na podporu popredajného servisu |

*Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte svojho predajcu. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním difuzéra.*

Vstupný adaptér 100 – 240 V 50/60 Hz

Výstupný adaptér 24 V 0,5 mA

Výkon: 7,5 W