**ELEKTRICKÁ AROMALAMPA GALEO YIN**

**Specifikace:**

Rozměr: ⌀ 14 cm x 6,5 cm

Napájení: AC 220-240V/50HZ

Výkon: 4 W

Délka kabelu: 1,5 m

**Instrukce:**

Zařízení zapojte do elektřiny pomocí kabelu, a následně jej zapněte na tlačítku.

Tlačítko rozsvícením indikuje, že je zařízení zapnuto.

Do misky zařízení vložte potřebné množství vonného vosku nebo směsi z vody a esenciálních či aroma olejů.

Elektrická aroma lampa zahřívá vonný vosk či směs vody s olejem, přičemž dochází k odpařování vůně a tím i jejímu rozptýlení do prostoru. Aroma lampa je vyrobena z glazované keramiky, je tedy křehká! Teplota je samoregulační, není tedy potřeba nic nastavovat. Po použití vyjměte vosk/směs a jemně misku otřete do čista.

**Bezpečnostní opatření:**

Nesahejte na zahřívací plochu během používání výrobku. Toto místo je horké, hrozí popálení.

Nepoužívejte zařízení pod přímým sluncem, poblíž klimatizace, fénu, svíček nebo jiných ohřívačů.

Držte mimo dosah dětí a zvířat.

**Varování:**

Prosím čtěte instrukce pečlivě před použitím přístroje:

* Držte mimo dosah dětí.
* Není určeno k požití, vyhněte se konzumaci tekutin, které do aroma lampy vložíte.
* Nezakrývejte přístroj, pokud je zapnut.
* Elektrické zařízení! Nesmí být vyhozeno do běžného odpadnu. Zlikvidujte dle pravidel pro likvidaci elektrického odpadu.