**ELEKTRICKÁ ARÓMALAMPA GALEO YIN**

**Špecifikácie:**

Rozmer: ⌀ 14 cm x 6,5 cm

Napájanie: AC 220 – 240 V/50 HZ

Výkon: 4 W

Dĺžka kábla: 1,5 m

**Inštrukcie:**

Zariadenie zapojte do elektriny pomocou kábla a následne ho zapnite stlačením tlačidla.

Tlačidlo rozsvietením indikuje, že je zariadenie zapnuté.

Do misky zariadenia vložte potrebné množstvo vonného vosku alebo zmesi z vody a esenciálnych či aromatických olejov.

Elektrická aróma lampa zahrieva vonný vosk či zmes vody s olejom, pričom dochádza k odparovaniu vône a tým aj jej rozptýleniu do priestoru. Aróma lampa je vyrobená z glazovanej keramiky, je teda krehká! Teplota je samoregulačná, nie je teda potrebné nič nastavovať. Po použití vyberte vosk/zmes a jemne misku utrite do čista.

**Bezpečnostné opatrenia:**

Nesiahajte na zahrievaciu plochu počas používania výrobku. Toto miesto je horúce, hrozí popálenie.

Nepoužívajte zariadenie pod priamym slnkom, blízko klimatizácie, fénu, sviečok alebo iných ohrievačov.

Udržiavajte mimo dosahu detí a zvierat.

**Varovanie:**

Pred použitím prístroja si starostlivo prečítajte inštrukcie:

* Udržiavajte mimo dosahu detí.
* Nie je určené na požitie, vyhnite sa konzumácii tekutín, ktoré do aróma lampy vložíte.
* Nezakrývajte prístroj, ak je zapnutý.
* Elektrické zariadenie! Nesmie byť vyhodené do bežného odpadu. Zlikvidujte podľa pravidiel pre likvidáciu elektrického odpadu.