Kompletní návod k použití: Bloomy Lotus Bud
1. Příprava a umístění
· Umístěte difuzér na rovný, stabilní a voděodolný povrch, mimo dosah přímého slunečního záření a domácích spotřebičů.
· Jemným tahem nahoru sejměte vnější designový kryt (tvar poupěte).
· Sejměte vnitřní plastové víčko, které kryje samotnou nádržku na vodu.
· Zapojte konektor napájecího adaptéru do zdířky na spodní straně základny difuzéru. Kabel protáhněte připraveným výřezem, aby přístroj pevně stál. Síťový adaptér zatím nezapojujte do zásuvky.
2. Plnění vodou a esenciálním olejem
· Do nádržky nalijte čistou vodu o pokojové teplotě (ideálně kohoutkovou nebo balenou, nepoužívejte horkou vodu).
· Důležité upozornění: Vodu lijte maximálně po rysku MAX (130 ml) vyznačenou uvnitř nádržky. Pokud nádržku přeplníte, difuzér nebude schopen generovat mlhu.
· Do vody nakapejte 3 až 5 kapek kvalitního esenciálního nebo vonného oleje. Množství můžete upravit podle velikosti místnosti a požadované intenzity vůně.
· Nasaďte zpět vnitřní plastové víčko a následně vnější designový kryt. Ujistěte se, že kryt správně dosedl.
3. Ovládání a funkce
Zapojte síťový adaptér do elektrické zásuvky. Ovládání se provádí pomocí dotykových nebo mechanických tlačítek na základně přístroje (označených ikonami pro mlhu a světlo).
🌬️ Nastavení difuze (Tlačítko MIST)
Opakovaným stisknutím tlačítka pro mlhu volíte provozní režimy:
· 1. stisknutí: Zapnutí neustálé difuze (Continuous). Přístroj pracuje nepřetržitě až do odpaření vody (cca 3 až 4 hodiny).
· 2. stisknutí: Aktivace intervalového režimu (Interval) – přístroj střídá cykly zapnutí a vypnutí (zpravidla 5 minut běží, 5 minut odpočívá). Tento režim prodlouží dobu provozu až na 7–8 hodin.
· 3. stisknutí: Aktivace časovače (Timer) na pevně stanovenou dobu (např. 2 hodiny).
· 4. stisknutí: Vypnutí difuze.
💡 Nastavení LED osvětlení (Tlačítko LIGHT)
Model Bud nabízí integrované ambientní podsvícení, které proniká skrz tělo přístroje:
· 1. stisknutí: Zapne se automatické plynulé střídání všech barev.
· 2. stisknutí: Zafixuje aktuální barvu, která zrovna svítí.
· Další stisknutí: Umožňuje manuálně přepínat mezi jednotlivými barvami a jejich intenzitami.
· Dlouhé stisknutí: Úplné vypnutí světla (vhodné pro noc), přičemž difuzér dál vypouští mlhu.
Bezpečnost, údržba a čištění
💡 Automatické vypnutí
Přístroj má v sobě zabudovaný bezpečnostní senzor hladiny vody. Jakmile se voda v nádržce zcela spotřebuje, difuzér se automaticky sám vypne, aby nedošlo k poškození ultrazvukového disku.
· Směr vylévání vody: Pokud v nádržce zbyla voda a chcete ji vylít, vždy ji vylévejte na opačné straně, než se nachází vzduchový výdech (ventilace uvnitř nádržky). Pokud by voda zatekla do ventilace, poškodí se elektronika základny.
· Čištění: Po každých 3 až 4 použitích doporučujeme nádržku vypláchnout a otřít měkkým hadříkem.
· Vodní kámen: Ultrazvukovou membránu (keramický disk na dně) čistěte velmi jemně. Pokud se na ní usadí vodní kámen, kápněte na ni trochu bílého octa, nechte 5 minut působit a jemně otřete vatovou tyčinkou. Nikdy nepoužívejte ostré předměty ani hrubé čisticí písky.

