Návod k použití: Estéban Édition Lampion (CMP-180)
1. Příprava a nabíjení (Nomádský režim)
Tento difuzér může fungovat jak zapojený v síti, tak zcela bezdrátově díky vestavěné baterii.
· Umístěte přístroj na rovný, stabilní a voděodolný povrch.
· Před prvním bezdrátovým použitím nebo pro plné nabití připojte napájecí kabel do základny a zapojte adaptér do zásuvky.
· Výdrž na baterii: Přístroj vydrží v provozu 4 až 5 hodin bez kabelu.
· Výdrž v síti: Pokud je trvale zapojen do zásuvky, dokáže pracovat až 13 hodin (v intervalovém režimu).
2. Plnění vodou a vůní
· Pomocí rukojeti nebo jemným tahem nahoru sejměte vnější dekorativní zlatý kryt.
· Sundejte vnitřní plastové víčko chránící nádržku.
· Do nádržky nalijte čistou vodu pokojové teploty (ideálně filtrovanou nebo destilovanou).
· Upozornění: Nikdy nepřekračujte vyznačenou hladinu MAX uvnitř nádržky. Při přeplnění nebude difuzér schopen tvořit mlhu.
· Do vody přidejte 3 až 5 kapek vonného koncentrátu nebo esenciálního oleje (výrobce doporučuje interiérové parfémy Estéban).
· Nasaďte zpět plastové víčko a dekorativní zlatou lucernu.
3. Ovládání a funkce
Ovládání se provádí pomocí tlačítek na základně přístroje (obvykle na spodní či zadní hraně).
🌬️ Režimy difuze (Vypouštění mlhy)
· Nepřetržitý provoz (Continuous): Difuzér produkuje studenou vonnou mlhu neustále bez pauzy, dokud nedojde voda nebo se nevybije baterie.
· Intervalový provoz (Alternate): Přístroj střídá cykly – 15 sekund mlhu vypouští a 15 sekund odpočívá. Tento režim výrazně šetří vodu i energii baterie.
💡 Režimy osvětlení (Světelné efekty)
Tento model je navržen tak, aby skrze zlaté mřížování vytvářel intimní atmosféru. Nabízí 3 nastavení:
1. Intenzivní bílé světlo (vhodné jako designová lampa).
2. Měkké ztlumené světlo (pro relaxaci).
3. Efekt svíčky (světlo se jemně mihotá a dokonale imituje živý plamen svíčky).
· Poznámka: Podsvícení můžete zapnout i samostatně bez spuštěné difuze vůně.
Bezpečnost a údržba
💡 Automatické zastavení
Přístroj disponuje bezpečnostní pojistkou. Jakmile hladina vody v nádržce klesne pod minimální úroveň, ultrazvuková difuze se automaticky vypne, aby se nepoškodila vibrační membrána.
· Použití v exteriéru: Díky baterii můžete difuzér přenést na balkon či krytou terasu. Výrobek však není vodotěsný – chraňte jej před deštěm, přímým blátem a vysokou vlhkostí.
· Čištění: Po každém vyprázdnění (nebo 1× týdně) nádržku vypláchněte. Vodu vždy vylévejte na opačné straně, než se nachází malý větrací otvor (vzduchový výdech), aby nedošlo k zatečení vody do elektroniky pod nádržkou.
· Péče o ultrazvukový disk: Keramický disk na dně čistěte pouze jemně vatovou tyčinkou. Pokud se na něm usadí vodní kámen, kápněte na něj trochu octa, nechte 5 minut působit a otřete. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí písky nebo ostré předměty.

